|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perehdytysohjelma osastokuvauslaitteelle  | **Osaamis-****tasot** | **Vuosi:** |  |  |  |
| **Tutkimushuone / Laite:** | **1–2** |  |  |  |
| **Perehtyjä:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Osaamistaso** | **Pvm** | **Perehdyttäjä** |  |  |  |
| **1. Yleistä** |  |  |  |  |  |  |
| **Röntgenputken toiminta**  | **1** |  |  |  |  |  |
| **Suodatusten käyttö** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Detektorien käyttö**  | **1** |  |  |  |  |  |
| **Akut** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Hilan käyttö** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Hätästopin käyttö** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Apuvälineet/Lisävarusteet** | **1** |  |  |  |  |  |
| * sädesuojat
* tuki- ja kiilatyynyt, hiekkapussit
* puolenmerkit ja mittakiekot
 |  |  |  |  |  |  |
| **Laitteen puhdistus, siisteys** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Tavaroiden täytöt** | **1** |  |  |  |  |  |
| **2. Perustoiminnot** |  |  |  |  |  |  |
| **Laitteen käynnistys ja alasajo** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Käyttöturvallinen toiminta** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Putken lämmitys** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Laitteen sulkeminen vikatilanteessa** | **1** |  |  |  |  |  |
| **3. Käyttökonsoli** |  |  |  |  |  |  |
| **Perusnäkymä (Potilaslista, kuvaus, kuvankatselu, järjestelmävalikko)** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Potilaslista** | 1 |   |  |  |  |  |
| * Potilaan valinta
* Potilaan kirjaus käsin
* Potilastietojen muuttaminen
* Tutkimuksen lisääminen ja poistaminen
* NeaRis kirjaaminen
 |  |  |  |  |  |  |
| **Kuvauksen suorittaminen** | **1-2** |  |  |  |  |  |
| * Kuvausohjelmat
* Kuvausarvot
* Tutkimuksen ja projektion valinta
* Puolenmerkkien lisäys ja poistaminen
* Kuvan käsittely, katselu (optimointi), hyväksyminen ja poisto (tarvittaessa)
* Hukkakuvausten kirjauskäytäntö
* Tutkimuksen uudelleen aloittaminen/jatkaminen
* Kuvaaminen IP-levylle
* Virheilmoitusten käsittely
* Tutkimuksen lopettaminen ja arkistointi
 |  |  |  |  |  |  |
| **Annosoptimointi** | **1-2** |  |  |  |  |  |
| * potilastyypin valinta (hila)
* kuvausarvojen valinta
* annosindikaattori S/L, tai EI
* DAP
* hilan käytön tai poisoton vaikutus kuvausasetuksiin
 |  |  |  |  |  |  |
| **Järjestelmävalikko** | **1-2** |  |  |  |  |  |
| * edustapalvelimen toiminta
* korjauspyynnön tekeminen kuva-arkistoon
* nimen/merkkien vaihtaminen PACS:ssä
 |  |  |  |  |  |  |
| **4. Ongelma ja vikatilanteet** | **1-2** |  |  |  |  |  |
| * ohjekirjat, käyttöohjeiden lukeminen
* yleisimmät toimintahäiriöt
* vikavihko, vikailmoitus **Effector tai muu-l**aiterekisteri
* laitehuolto
 |  |  |  |  |  |  |
| **Laitteen vastuuhenkilöt:****\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  |  |  |

Perehdytettävä on suorittanut hyväksytysti osastokuvauslaitteen 1-2 tason perehdytykseen liittyvän näytön.

Perehtyneen nimi ja allekirjoitus PVM / 20\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vastuuyksikkö Esihenkilön allekirjoitus

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Palauta lomake esihenkilölle, kun perehdytys on toteutunut.