|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Perehdytysohjelma osastokuvauslaitteelle | **Osaamis-**  **tasot** | **Vuosi:** | |  |  |  |
| **Tutkimushuone / Laite:** | **1–2** |  |  |  |
| **Perehtyjä:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Osaamistaso** | **Pvm** | **Perehdyttäjä** |  |  |  |
| **1. Yleistä** |  |  |  |  |  |  |
| **Röntgenputken toiminta** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Suodatusten käyttö** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Detektorien käyttö** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Akut** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Hilan käyttö** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Hätästopin käyttö** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Apuvälineet/Lisävarusteet** | **1** |  |  |  |  |  |
| * sädesuojat * tuki- ja kiilatyynyt, hiekkapussit * puolenmerkit ja mittakiekot |  |  |  |  |  |  |
| **Laitteen puhdistus, siisteys** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Tavaroiden täytöt** | **1** |  |  |  |  |  |
| **2. Perustoiminnot** |  |  |  |  |  |  |
| **Laitteen käynnistys ja alasajo** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Käyttöturvallinen toiminta** | 1 |  |  |  |  |  |
| **Putken lämmitys** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Laitteen sulkeminen vikatilanteessa** | **1** |  |  |  |  |  |
| **3. Käyttökonsoli** |  |  |  |  |  |  |
| **Perusnäkymä (Potilaslista, kuvaus, kuvankatselu, järjestelmävalikko)** | **1** |  |  |  |  |  |
| **Potilaslista** | 1 |  |  |  |  |  |
| * Potilaan valinta * Potilaan kirjaus käsin * Potilastietojen muuttaminen * Tutkimuksen lisääminen ja poistaminen * NeaRis kirjaaminen |  |  |  |  |  |  |
| **Kuvauksen suorittaminen** | **1-2** |  |  |  |  |  |
| * Kuvausohjelmat * Kuvausarvot * Tutkimuksen ja projektion valinta * Puolenmerkkien lisäys ja poistaminen * Kuvan käsittely, katselu (optimointi), hyväksyminen ja poisto (tarvittaessa) * Hukkakuvausten kirjauskäytäntö * Tutkimuksen uudelleen aloittaminen/jatkaminen * Kuvaaminen IP-levylle * Virheilmoitusten käsittely * Tutkimuksen lopettaminen ja arkistointi |  |  |  |  |  |  |
| **Annosoptimointi** | **1-2** |  |  |  |  |  |
| * potilastyypin valinta (hila) * kuvausarvojen valinta * annosindikaattori S/L, tai EI * DAP * hilan käytön tai poisoton vaikutus kuvausasetuksiin |  |  |  |  |  |  |
| **Järjestelmävalikko** | **1-2** |  |  |  |  |  |
| * edustapalvelimen toiminta * korjauspyynnön tekeminen kuva-arkistoon * nimen/merkkien vaihtaminen PACS:ssä |  |  |  |  |  |  |
| **4. Ongelma ja vikatilanteet** | **1-2** |  |  |  |  |  |
| * ohjekirjat, käyttöohjeiden lukeminen * yleisimmät toimintahäiriöt * vikavihko, vikailmoitus **Effector tai muu-l**aiterekisteri * laitehuolto |  |  |  |  |  |  |
| **Laitteen vastuuhenkilöt:**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  |  |  |  |  |  |

Perehdytettävä on suorittanut hyväksytysti osastokuvauslaitteen 1-2 tason perehdytykseen liittyvän näytön.

Perehtyneen nimi ja allekirjoitus PVM / 20\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Vastuuyksikkö Esihenkilön allekirjoitus

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Palauta lomake esihenkilölle, kun perehdytys on toteutunut.