Pihlaja A0 047 - Pikakäyttöohje

* Järjestelmän käynnistys -> kosketa ohjauspaneelin näyttöä ja paina **Aloitus** painiketta
* Jos käytät kiinteästi asennettua tietokonetta, sinun ei tarvitse kiinnittää kaapeleita
* Käynnistä tietokoneesi ja kirjaudu sisään tunnuksillasi
* Esityspisteiden paikat on merkitty työpöytiin. Kytke esityspisteen kaapeli koneeseesi ja valitse ohjelmalähde/esityspiste -> **HDMI1**, **HDMI2** tai **HDMI3**.

Tarkista laiteasetukset tietokoneeltasi.

* + Kaiutin - Creston
	+ Mikrofoni - Dante
	+ Kamera - AW-UE4

* Pääesityspiste on HDMI1. Tästä esityspisteestä saadaan käyttöön myös mikrofoni ja kamera
* Valitse ohjauspaneelista näyttö/näytöt jossa haluat esitettävän kuvan näkyvän.
	+ Näytöille voidaan jakaa sisältöä eri esityspisteiltä (ohjelmalähde)
* Äänenvoimakkuuden säätäminen. Äänenvoimakkuutta voit säätää ohjauspaneelista ja hienosäätää tietokoneeltasi. Huom. Äänet käynnistyvät pienellä viiveellä. Jos äänet eivät ala kuulua, kosketa mykistys  painiketta ohjauspaneelista ja laita äänet uudelleen päälle koskettamalla mykistys painiketta.
* Tässä tilassa on käytössä kattomikrofoni, joka kytkeytyy päälle automaattisesti esityspisteeltä HDMI1
* Järjestelmän sammuttaminen -> Kosketa ohjauspaneelista **lopetus ** painiketta.
* Tässä tilassa on induktiosilmukka. Asetathan kuulokojeesi T-asentoon.

Teams käyttö onnistuu parhaiten esityspisteeltä HDMI1.

